(kicad_symbol_lib (version 20211014) (generator kicad_symbol_editor)
  (symbol "W9825G6KH-5" (pin_names (offset 0.254)) (in_bom yes) (on_board yes)
    (property "Reference" "U" (id 0) (at 22.86 10.16 0)
      (effects (font (size 1.524 1.524)))
    )
    (property "Value" "W9825G6KH-5" (id 1) (at 22.86 7.62 0)
      (effects (font (size 1.524 1.524)))
    )
    (property "Footprint" "TSOP54LTYPE-II_400MIL_WIN" (id 2) (at 0 0 0)
      (effects (font (size 1.27 1.27) italic) hide)
    )
    (property "Datasheet" "W9825G6KH-5" (id 3) (at 0 0 0)
      (effects (font (size 1.27 1.27) italic) hide)
    )
    (property "ki_keywords" "W9825G6KH-5" (id 4) (at 0 0 0)
      (effects (font (size 1.27 1.27)) hide)
    )
    (property "ki_locked" "" (id 5) (at 0 0 0)
      (effects (font (size 1.27 1.27)) hide)
    )
    (property "ki_fp_filters" "TSOP54LTYPE-II_400MIL_WIN TSOP54LTYPE-II_400MIL_WIN-M TSOP54LTYPE-II_400MIL_WIN-L" (id 6) (at 0 0 0)
      (effects (font (size 1.27 1.27)) hide)
    )
    (symbol "W9825G6KH-5_1_1"
      (polyline
        (pts
          (xy 7.62 5.08)
          (xy 7.62 -71.12)
        )
        (stroke (width 0.127) (type default) (color 0 0 0 0))
        (fill (type none))
      )
      (polyline
        (pts
          (xy 7.62 -71.12)
          (xy 38.1 -71.12)
        )
        (stroke (width 0.127) (type default) (color 0 0 0 0))
        (fill (type none))
      )
      (polyline
        (pts
          (xy 38.1 -71.12)
          (xy 38.1 5.08)
        )
        (stroke (width 0.127) (type default) (color 0 0 0 0))
        (fill (type none))
      )
      (polyline
        (pts
          (xy 38.1 5.08)
          (xy 7.62 5.08)
        )
        (stroke (width 0.127) (type default) (color 0 0 0 0))
        (fill (type none))
      )
      (pin bidirectional line (at 45.72 -2.54 180) (length 7.62)
        (name "DQ0" (effects (font (size 1.27 1.27))))
        (number "2" (effects (font (size 1.27 1.27))))
      )
      (pin bidirectional line (at 45.72 -5.08 180) (length 7.62)
        (name "DQ1" (effects (font (size 1.27 1.27))))
        (number "4" (effects (font (size 1.27 1.27))))
      )
      (pin bidirectional line (at 45.72 -7.62 180) (length 7.62)
        (name "DQ2" (effects (font (size 1.27 1.27))))
        (number "5" (effects (font (size 1.27 1.27))))
      )
      (pin bidirectional line (at 45.72 -10.16 180) (length 7.62)
        (name "DQ3" (effects (font (size 1.27 1.27))))
        (number "7" (effects (font (size 1.27 1.27))))
      )
      (pin bidirectional line (at 45.72 -12.7 180) (length 7.62)
        (name "DQ4" (effects (font (size 1.27 1.27))))
        (number "8" (effects (font (size 1.27 1.27))))
      )
      (pin bidirectional line (at 45.72 -15.24 180) (length 7.62)
        (name "DQ5" (effects (font (size 1.27 1.27))))
        (number "10" (effects (font (size 1.27 1.27))))
      )
      (pin bidirectional line (at 45.72 -17.78 180) (length 7.62)
        (name "DQ6" (effects (font (size 1.27 1.27))))
        (number "11" (effects (font (size 1.27 1.27))))
      )
      (pin bidirectional line (at 45.72 -20.32 180) (length 7.62)
        (name "DQ7" (effects (font (size 1.27 1.27))))
        (number "13" (effects (font (size 1.27 1.27))))
      )
      (pin bidirectional line (at 0 -63.5 0) (length 7.62)
        (name "LDQM" (effects (font (size 1.27 1.27))))
        (number "15" (effects (font (size 1.27 1.27))))
      )
      (pin input line (at 0 -7.62 0) (length 7.62)
        (name "*WE" (effects (font (size 1.27 1.27))))
        (number "16" (effects (font (size 1.27 1.27))))
      )
      (pin input line (at 0 0 0) (length 7.62)
        (name "*CAS" (effects (font (size 1.27 1.27))))
        (number "17" (effects (font (size 1.27 1.27))))
      )
      (pin input line (at 0 -5.08 0) (length 7.62)
        (name "*RAS" (effects (font (size 1.27 1.27))))
        (number "18" (effects (font (size 1.27 1.27))))
      )
      (pin input line (at 0 -2.54 0) (length 7.62)
        (name "*CS" (effects (font (size 1.27 1.27))))
        (number "19" (effects (font (size 1.27 1.27))))
      )
      (pin input line (at 0 -48.26 0) (length 7.62)
        (name "BS0" (effects (font (size 1.27 1.27))))
        (number "20" (effects (font (size 1.27 1.27))))
      )
      (pin input line (at 0 -50.8 0) (length 7.62)
        (name "BS1" (effects (font (size 1.27 1.27))))
        (number "21" (effects (font (size 1.27 1.27))))
      )
      (pin input line (at 0 -38.1 0) (length 7.62)
        (name "A10/AP" (effects (font (size 1.27 1.27))))
        (number "22" (effects (font (size 1.27 1.27))))
      )
      (pin input line (at 0 -12.7 0) (length 7.62)
        (name "A0" (effects (font (size 1.27 1.27))))
        (number "23" (effects (font (size 1.27 1.27))))
      )
      (pin input line (at 0 -15.24 0) (length 7.62)
        (name "A1" (effects (font (size 1.27 1.27))))
        (number "24" (effects (font (size 1.27 1.27))))
      )
      (pin input line (at 0 -17.78 0) (length 7.62)
        (name "A2" (effects (font (size 1.27 1.27))))
        (number "25" (effects (font (size 1.27 1.27))))
      )
      (pin input line (at 0 -20.32 0) (length 7.62)
        (name "A3" (effects (font (size 1.27 1.27))))
        (number "26" (effects (font (size 1.27 1.27))))
      )
      (pin input line (at 0 -22.86 0) (length 7.62)
        (name "A4" (effects (font (size 1.27 1.27))))
        (number "29" (effects (font (size 1.27 1.27))))
      )
      (pin input line (at 0 -25.4 0) (length 7.62)
        (name "A5" (effects (font (size 1.27 1.27))))
        (number "30" (effects (font (size 1.27 1.27))))
      )
      (pin input line (at 0 -27.94 0) (length 7.62)
        (name "A6" (effects (font (size 1.27 1.27))))
        (number "31" (effects (font (size 1.27 1.27))))
      )
      (pin input line (at 0 -30.48 0) (length 7.62)
        (name "A7" (effects (font (size 1.27 1.27))))
        (number "32" (effects (font (size 1.27 1.27))))
      )
      (pin input line (at 0 -33.02 0) (length 7.62)
        (name "A8" (effects (font (size 1.27 1.27))))
        (number "33" (effects (font (size 1.27 1.27))))
      )
      (pin input line (at 0 -35.56 0) (length 7.62)
        (name "A9" (effects (font (size 1.27 1.27))))
        (number "34" (effects (font (size 1.27 1.27))))
      )
      (pin input line (at 0 -40.64 0) (length 7.62)
        (name "A11" (effects (font (size 1.27 1.27))))
        (number "35" (effects (font (size 1.27 1.27))))
      )
      (pin input line (at 0 -43.18 0) (length 7.62)
        (name "A12" (effects (font (size 1.27 1.27))))
        (number "36" (effects (font (size 1.27 1.27))))
      )
      (pin input line (at 0 -55.88 0) (length 7.62)
        (name "CKE" (effects (font (size 1.27 1.27))))
        (number "37" (effects (font (size 1.27 1.27))))
      )
      (pin input line (at 0 -58.42 0) (length 7.62)
        (name "CLK" (effects (font (size 1.27 1.27))))
        (number "38" (effects (font (size 1.27 1.27))))
      )
      (pin bidirectional line (at 0 -66.04 0) (length 7.62)
        (name "UDQM" (effects (font (size 1.27 1.27))))
        (number "39" (effects (font (size 1.27 1.27))))
      )
      (pin bidirectional line (at 45.72 -22.86 180) (length 7.62)
        (name "DQ8" (effects (font (size 1.27 1.27))))
        (number "42" (effects (font (size 1.27 1.27))))
      )
      (pin bidirectional line (at 45.72 -25.4 180) (length 7.62)
        (name "DQ9" (effects (font (size 1.27 1.27))))
        (number "44" (effects (font (size 1.27 1.27))))
      )
      (pin bidirectional line (at 45.72 -27.94 180) (length 7.62)
        (name "DQ10" (effects (font (size 1.27 1.27))))
        (number "45" (effects (font (size 1.27 1.27))))
      )
      (pin bidirectional line (at 45.72 -30.48 180) (length 7.62)
        (name "DQ11" (effects (font (size 1.27 1.27))))
        (number "47" (effects (font (size 1.27 1.27))))
      )
      (pin bidirectional line (at 45.72 -33.02 180) (length 7.62)
        (name "DQ12" (effects (font (size 1.27 1.27))))
        (number "48" (effects (font (size 1.27 1.27))))
      )
      (pin bidirectional line (at 45.72 -35.56 180) (length 7.62)
        (name "DQ13" (effects (font (size 1.27 1.27))))
        (number "50" (effects (font (size 1.27 1.27))))
      )
      (pin bidirectional line (at 45.72 -38.1 180) (length 7.62)
        (name "DQ14" (effects (font (size 1.27 1.27))))
        (number "51" (effects (font (size 1.27 1.27))))
      )
      (pin bidirectional line (at 45.72 -40.64 180) (length 7.62)
        (name "DQ15" (effects (font (size 1.27 1.27))))
        (number "53" (effects (font (size 1.27 1.27))))
      )
    )
    (symbol "W9825G6KH-5_2_1"
      (polyline
        (pts
          (xy 7.62 5.08)
          (xy 7.62 -43.18)
        )
        (stroke (width 0.127) (type default) (color 0 0 0 0))
        (fill (type none))
      )
      (polyline
        (pts
          (xy 7.62 -43.18)
          (xy 33.02 -43.18)
        )
        (stroke (width 0.127) (type default) (color 0 0 0 0))
        (fill (type none))
      )
      (polyline
        (pts
          (xy 33.02 -43.18)
          (xy 33.02 5.08)
        )
        (stroke (width 0.127) (type default) (color 0 0 0 0))
        (fill (type none))
      )
      (polyline
        (pts
          (xy 33.02 5.08)
          (xy 7.62 5.08)
        )
        (stroke (width 0.127) (type default) (color 0 0 0 0))
        (fill (type none))
      )
      (pin power_in line (at 0 -2.54 0) (length 7.62)
        (name "VDD" (effects (font (size 1.27 1.27))))
        (number "1" (effects (font (size 1.27 1.27))))
      )
      (pin power_in line (at 0 -10.16 0) (length 7.62)
        (name "VDDQ" (effects (font (size 1.27 1.27))))
        (number "3" (effects (font (size 1.27 1.27))))
      )
      (pin power_out line (at 0 -30.48 0) (length 7.62)
        (name "VSSQ" (effects (font (size 1.27 1.27))))
        (number "6" (effects (font (size 1.27 1.27))))
      )
      (pin power_in line (at 0 -12.7 0) (length 7.62)
        (name "VDDQ" (effects (font (size 1.27 1.27))))
        (number "9" (effects (font (size 1.27 1.27))))
      )
      (pin power_out line (at 0 -33.02 0) (length 7.62)
        (name "VSSQ" (effects (font (size 1.27 1.27))))
        (number "12" (effects (font (size 1.27 1.27))))
      )
      (pin power_in line (at 0 -5.08 0) (length 7.62)
        (name "VDD" (effects (font (size 1.27 1.27))))
        (number "14" (effects (font (size 1.27 1.27))))
      )
      (pin power_in line (at 0 -7.62 0) (length 7.62)
        (name "VDD" (effects (font (size 1.27 1.27))))
        (number "27" (effects (font (size 1.27 1.27))))
      )
      (pin power_out line (at 0 -22.86 0) (length 7.62)
        (name "VSS" (effects (font (size 1.27 1.27))))
        (number "28" (effects (font (size 1.27 1.27))))
      )
      (pin no_connect line (at 0 0 0) (length 7.62)
        (name "NC" (effects (font (size 1.27 1.27))))
        (number "40" (effects (font (size 1.27 1.27))))
      )
      (pin power_out line (at 0 -25.4 0) (length 7.62)
        (name "VSS" (effects (font (size 1.27 1.27))))
        (number "41" (effects (font (size 1.27 1.27))))
      )
      (pin power_in line (at 0 -15.24 0) (length 7.62)
        (name "VDDQ" (effects (font (size 1.27 1.27))))
        (number "43" (effects (font (size 1.27 1.27))))
      )
      (pin power_out line (at 0 -35.56 0) (length 7.62)
        (name "VSSQ" (effects (font (size 1.27 1.27))))
        (number "46" (effects (font (size 1.27 1.27))))
      )
      (pin power_in line (at 0 -17.78 0) (length 7.62)
        (name "VDDQ" (effects (font (size 1.27 1.27))))
        (number "49" (effects (font (size 1.27 1.27))))
      )
      (pin power_out line (at 0 -38.1 0) (length 7.62)
        (name "VSSQ" (effects (font (size 1.27 1.27))))
        (number "52" (effects (font (size 1.27 1.27))))
      )
      (pin power_out line (at 0 -27.94 0) (length 7.62)
        (name "VSS" (effects (font (size 1.27 1.27))))
        (number "54" (effects (font (size 1.27 1.27))))
      )
    )
  )
)

